RESOLUÇÃO ANP Nº XX, DE XX.X.2016 - DOU XX.XX.2016

A DIRETORA-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - no uso das atribuições conferidas pelo artigo 11, inciso III, da Portaria ANP nº 69, de 06 de abril de 2011, de acordo com as disposições da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, e da Resolução de Diretoria nº xx, de xx de xxxxx de 2016,
Considerando que compete à ANP implementar a política nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e de biocombustíveis, em todo o território nacional;
Considerando que cabe à ANP proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos, bem como especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e de biocombustíveis;
Considerando o interesse do país em incrementar a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional e apresentar sucedâneos para o óleo diesel;
Considerando que a Lei Nº 13.033, de 24 de setembro de 2014, dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final e diretrizes para comercialização e uso de biodiesel, em caráter autorizativo, em quantidade superior ao percentual de adição obrigatória fixado em lei específica; e
Considerando que a Resolução CNPE nº 03, de 21 de setembro de 2015 e a Portaria MME nº 516, de 11 de novembro de 2015 regulamentam a comercialização e uso de biodiesel, em caráter autorizativo, em quantidade superior ao percentual de adição obrigatória fixado em lei específica.

Resolve:
 Seção I
Das disposições preliminares

Art. 1º Fica estabelecida, por meio da presente Resolução, a especificação de óleo diesel B8 a B30, em caráter autorizativo, nos termos dos incisos I, II e III do Art. 1º da Resolução CNPE nº 03, de 21 de setembro de 2015.
Parágrafo único. O óleo diesel com teor superior a B20 e inferior ou igual a B30 para uso experimental, específico ou no caso de eventos, em frotas cativas ou consumidores rodoviários atendidos por ponto de abastecimento deverá atender a especificação contida no Regulamento Técnico ANP, parte integrante desta Resolução.
Art. 2º Fica vedada a comercialização de óleo diesel B8 a B30 que não se enquadre na especificação contida no Regulamento Técnico ANP, parte integrante desta Resolução.
Parágrafo único. Para a composição da mistura, o biodiesel, os óleos diesel rodoviários A S10 e A S500, e o óleo diesel não rodoviário A S1800 deverão atender integralmente as especificações dos respectivos combustíveis, conforme estabelecidas nas Resoluções ANP.
Art. 3º Para efeitos desta Resolução definem-se:
I - Biodiesel: combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir da transesterificação e/ou esterificação de materiais graxos, de origem vegetal ou animal, e que atenda a especificação contida no Regulamento Técnico nº 3/2014, parte integrante da Resolução ANP nº 45 de 25 de agosto de 2014, ou outra que venha substituí-la.
II - Boletim de Conformidade: documento da qualidade, emitido pelo distribuidor, que deve conter os resultados das análises das características definidas no inciso I, parágrafo 1º do art. 4º, conforme o Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução;
III – Certificado da Qualidade: documento da qualidade que comprova o atendimento do produto comercializado à especificação da ANP, emitido pelo produtor, adquirente e importador, na comercialização do biodiesel; e refinaria, central de matérias-primas petroquímicas, formulador e  importador, na comercialização do óleo diesel A;
IV - Óleo diesel A: combustível isento de biodiesel de uso rodoviário ou não rodoviário, destinado a veículos e equipamentos dotados de motores do ciclo Diesel, produzido nas refinarias, nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos formuladores;
V - Óleo diesel B8 a B30: mistura resultante da composição de óleo diesel A com biodiesel sendo este no teor de 8% a 30% em volume, conforme a especificação estabelecida no Regulamento Técnico ANP, parte integrante desta Resolução;

Seção II
Das obrigações

Art. 4º Fica o distribuidor de combustíveis líquidos responsáveis pela formulação e comercialização de óleo diesel B8 a B30, observados os dispositivos constantes da Resolução CNPE n°3/2015.
Parágrafo único. A comercialização de biodiesel para fins de uso voluntário deverá ser contratada por meio dos leilões públicos promovidos pela ANP, conforme diretrizes específicas definidas pelo Ministério de Minas e Energia, observados os dispositivos constantes da Resolução CNPE nº 03/2015.
Art. 5º O distribuidor de combustíveis líquidos deverá analisar uma amostra representativa da mistura a ser comercializada e emitir o Boletim de Conformidade.
§ 1º O Boletim de Conformidade referente ao produto comercializado deverá conter:
I - resultados de análises para as seguintes características: aspecto, cor visual, ponto de fulgor, massa específica, condutividade elétrica, destilação, número de acidez e teor de água, com indicação dos métodos empregados e os respectivos limites constantes da especificação, conforme Regulamento Técnico ANP, parte integrante desta Resolução;
II – teor percentual em volume de biodiesel aplicado à mistura;
III - identificação do tanque de origem; 
IV - identificação própria por meio de numeração sequencial anual, inclusive no caso de cópia emitida eletronicamente;
V - assinatura do profissional de química responsável pela qualidade do produto na empresa, com indicação legível de seu nome e número de inscrição no Conselho Regional de Química.
§ 2º Para documentos emitidos eletronicamente, é obrigatória a assinatura digital, efetivada mediante utilização de certificado digital válido, de propriedade do responsável pela assinatura do Boletim de Conformidade.
§ 3º O Boletim de Conformidade deverá ficar sob a guarda dos distribuidores de combustíveis líquidos e à disposição da ANP, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de comercialização do produto.
§ 4º Adicionalmente ao Boletim de Conformidade, o Distribuidor de Combustíveis Líquidos deverá analisar, pelo menos uma vez por mês, a estabilidade à oxidação de uma amostra representativa de óleo diesel B8 a B30 a ser comercializada e enviar à ANP os resultados até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente àquele a que se referirem os dados, de acordo com as instruções constantes no site da ANP.
§ 5º No caso do Distribuidor de Combustíveis Líquidos comercializar misturas com mais de um teor de biodiesel, a análise da amostra que se refere o parágrafo anterior, deverá ser realizada para cada diferente teor de biodiesel. 
Art. 6º Todos os limites estabelecidos para os parâmetros da Tabela IV, do Regulamento Técnico ANP, parte integrante desta Resolução devem ser atendidos pelos agentes que comercializam o óleo diesel B8 a B30, inclusive os limites dos parâmetros para as características cujas análises não são obrigatórias no Boletim de Conformidade.
Art. 7º Para comercialização do óleo diesel B8 a B30, o Distribuidor de Combustíveis Líquidos deverá guardar à disposição da ANP, pelo período mínimo de 90 (noventa) dias após o encerramento da comercialização com cada usuário, os seguintes documentos:
I – licença ou parecer favorável relativo ao uso da mistura ou documento que ateste, expressamente, a dispensa deste tipo de pronunciamento, emitido pelo órgão ambiental competente;
II – declaração de garantia do fabricante do motor para o uso que se propõe;
III – documento que comprove a legitimidade do subscritor do documento requerido no inciso II.
Parágrafo único. A declaração de garantia do fabricante do motor, de que se trata o inciso II deste artigo, poderá ser substituída pela declaração de responsabilidade pelo uso do produto, conforme consta no ANEXO II, firmada pelo Distribuidor de Combustíveis Líquidos e usuário que operará com o óleo diesel B8 a B30. 
Art. 8º O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) ou a documentação fiscal referente às operações de comercialização do óleo diesel B8 a B30 deverão indicar o número do Boletim de Conformidade correspondente ao produto.


Seção III
Das disposições finais

Art. 9º O não atendimento ao disposto nesta Resolução sujeita o infrator às sanções administrativas previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das penalidades de natureza civil e penal.
Art. 10.  Os casos não contemplados nesta Resolução serão objeto de análise e deliberação pela ANP.
Art. 11.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 12.  Fica revogada a Resolução ANP nº 02, de 12 de janeiro de 2011.
 



MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD



ANEXO I

REGULAMENTO TÉCNICO Nº xx/2016

1. Objetivo
Este Regulamento Técnico aplica-se ao óleo diesel B8 a B30.

2. Normas aplicáveis
A determinação das características dos produtos será realizada mediante o emprego de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da American Society for Testing and Materials (ASTM) e do Comité Européen de Normalisation (CEN) ou International Organization for Standardization (ISO).
Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade fornecidos nos métodos relacionados neste Regulamento devem ser usados apenas como guia para aceitação das determinações em duplicata do ensaio. Em nenhuma hipótese poderão ser considerados como tolerâncias aplicáveis aos limites especificados.
A análise deverá ser realizada em amostra representativa do produto, coletada segundo o método NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.
As características incluídas na Tabela de Especificação deverão ser determinadas de acordo com a publicação mais recente dos seguintes métodos de ensaio, com exceção ao método proposto pela norma EN 12662, para o qual deve ser utilizada a versão de 1998 ou 2008:

Tabela I - Métodos ABNT
	 MÉTODO
	TÍTULO

	NBR 7148 
	Petróleo e produtos de petróleo - Determinação da massa específica, densidade relativa e ºAPI - Método do densímetro 

	NBR 7974 
	Produtos de petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo vaso fechado Tag 

	NBR 9619 
	Produtos de petróleo - Destilação à pressão atmosférica 

	NBR 9842 
	Produtos de petróleo - Determinação do teor de cinzas 

	NBR 10441 
	Produtos de petróleo - Líquidos transparentes e opacos - Determinação da viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica 

	NBR 14065 
	Destilados de petróleo e óleos viscosos - Determinação da massa específica e da densidade relativa pelo densímetro digital 

	NBR 14248 
	Produtos de petróleo - Determinação do número de acidez e basicidade - Método do indicador 

	NBR 14318 
	Produtos de petróleo - Determinação do resíduo de carbono Ramsbottom 

	NBR 14359 
	Produtos de petróleo - Determinação da corrosividade - Método da lâmina de cobre 

	NBR 14483
	Produtos de petróleo - Determinação da cor - Método do colorímetro ASTM 


	NBR 14598 
	Produtos de petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky-Martens 

	NBR 14747 
	Óleo diesel - Determinação do ponto de entupimento de filtro a frio 

	NBR 15568 
	Biodiesel - Determinação do teor de biodiesel em óleo diesel por espectroscopia na região do infravermelho médio



Tabela II - Métodos ASTM
	 MÉTODO
	TÍTULO

	D56 
	Flash Point by Tag Closed Cup Tester 

	D86 
	Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure 

	D93 
	Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester 

	D130 
	Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test 

	D445 
	Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity) 

	D482 
	Ash from Petroleum Products 

	D524 
	Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products 

	D613
	Cetane Number of Diesel Fuel Oil 


	D664
	Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration

	D1160
	Distillation of Petroleum Products at Reduced Pressure

	D1298 
	Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method 

	D1500
	ASTM Color of Petroleum Products 


	D2709 
	Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge 

	D2622 
	Sulfur in Petroleum Products by Wavelenght Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry 

	D2624
	Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels 


	D3828 
	Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester 

	D4052 
	Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter 

	D4308
	Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision Meter 


	D5453 
	Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence 

	D6045
	Color of Petroleum Products by the Automatic Tristimulus Method

	D6304 
	Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration 

	D6371 
	Cold Filter Plugging Point of Diesel and Heating Fuels 

	D6890
	Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber 

	D7039 
	Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry 

	D7170
	Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils - Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method 

	D7220 
	Sulfur in Automotive Fuels by Polarization X-ray Fluorescence Spectrometry 

	D7371 
	Determination of Biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters) Content in Diesel Fuel Oil Using Mid Infrared Spectroscopy FTIR-ATR-PLS Method



Tabela III - Métodos CEN/ISO
	 MÉTODO
	TÍTULO

	EN 14078 
	Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl esters (FAME) in middle distillates - Infrared spectroscopy method 

	EN ISO 12937 
	Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration method 

	EN ISO 15751 
	Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel. Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method 

	EN ISO 12662 
	Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates



  Tabela IV - Especificação do óleo diesel B8 a B30.
	CARACTERÍSTICA
	UNIDADE
	LIMITE
	MÉTODO

	
	
	S10
	S500
	S1800 não rodoviário
	

	Aspecto (1)
	
	LII (2)
	Visual

	Cor
	
	(3)
	Vermelho (4)
	(5)
	Visual

	Cor ASTM, máx.
	
	3,0
	NBR 14483
ASTM D6045
ASTM D1500

	Massa Específica (20°C)
	kg/m3
	817,8 a 865,0
	817,8 a 875,5
	822,4 a 886,0
	NBR 7148
NBR 14065
ASTM D1298
ASTM D4052

	Viscosidade a 40ºC
	mm²/s
	1,9 a 4,1
	2,0 a 5,0
	NBR 10441
ASTM D445

	Teor de Biodiesel, % vol. 
	% volume
	8,0 a 30,0
	NBR 15568
EN 14078
ASTM D7371 (6)

	Enxofre, máx.
	mg/kg
	10
	-
	ASTM D5453
ASTM D2622
ASTM D7039
ASTM D7220 (6)

	
	
	-
	500
	1800
	ASTM D2622
ASTM D5453
ASTM D7039

	Destilação / 10% vol., máx. (7)
	°C
	180
	Anotar
	NBR 9619 (6)
ASTM D86 (6)
ASTM D1160




	Destilação / 50% vol. (7)
	°C
	245,0 a 295,0
	245,0 a 310,0
	

	Destilação / 85% vol.
	°C
	Anotar
	

	Destilação / 90% vol.
	°C
	Anotar
	

	Destilação / 95% vol.
	°C
	Anotar
	

	Ponto de fulgor, ºC, mín.
	°C
	38
	NBR 7974
NBR 14598
ASTM D56
ASTM D93
ASTM D3828

	Ponto de entupimento de filtro a frio, máx.
	°C
	(8)
	NBR 14747
ASTM D6371

	Resíduo de Carbono - 10% amostra, máx.
	%massa
	0,25
	NBR 14318
ASTM D524

	Cinzas, máx.
	%massa
	0,01
	NBR 9842
ASTM D482

	Corrosividade ao cobre
	
	1
	NBR 14359
ASTM D130

	Teor de água, máx.
	mg/kg
	200
	500
	ASTM D6304
EN ISO 12937

	Água e sedimentos, máx.
	% vol
	-
	0,05
	ASTM D2709

	Estabilidade à oxidação, mín.
	h
	20
	EN15751

	Contaminação total, máx. (9)
	mg/kg
	24
	Anotar
	EN12662

	Número de Acidez, máx.
	mg KOH/g
	0,3
	NBR 14248
ASTM D664

	Condutividade elétrica, mín. (10)
	pS/m

	25
	25
	Anotar 
	ASTM D2624
ASTM D4308

	Número de cetano ou número de cetano derivado (NCD), mín.
	-
	48
	46
	42
	ASTM D613
ASTM D6890
ASTM D7170


 
 (1) Em caso de disputa ou para efeito de fiscalização, nas autuações por não conformidade no Aspecto, deverão ser realizadas as análises de teor de água e contaminação total, para o óleo diesel B8 a B30 (S10) e teor de água e água e sedimentos para o óleo diesel B8 a B30 (S500), e somente teor de água no óleo diesel B8 a B30 (S1800). O Aspecto será considerado não conforme caso ao menos um desses parâmetros esteja fora de especificação. 
(2) Límpido e isento de impurezas, com anotação da temperatura de ensaio. 
(3) Incolor a amarelada, podendo apresentar-se ligeiramente alterada para as tonalidades marrom e alaranjada devido à coloração do biodiesel.
(4) O corante vermelho deverá ser especificado conforme a Resolução ANP nº 50/2013, ou outra que venha substituí-la.
(5) Coloração de amarelo a alaranjado, podendo apresentar-se ligeiramente alterado para a tonalidade marrom devido à coloração do biodiesel. 
(6) Aplicável somente para mistura de óleo diesel A com até 20% de biodiesel.
(7) Utilizar o método ASTM D1160 para  óleo diesel B21 a B30, sendo neste caso os limites "anotar" para as temperaturas de 10% e 50% recuperados. 
(8) Limites conforme Tabela V.
(9) Deverá ser utilizada somente a versão da norma de 1998 ou 2008 (EN 12662:1998 ou EN 12662:2008)
(10) Limite requerido no momento e na temperatura do carregamento/bombeio do combustível pelo distribuidor. 

Tabela V - Ponto de Entupimento de Filtro a Frio
	UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
	LIMITE MÁXIMO, ºC

	
	JAN 
	FEV 
	MAR 
	ABR 
	MAI 
	JUN 
	JUL 
	AGO 
	SET 
	OUT 
	NOV 
	DEZ 

	SP - MG - MS 
	12
	12
	12
	7
	3
	3
	3
	3
	7
	9
	9
	12

	GO/DF - MT - ES - RJ 
	12
	12
	12
	10
	5
	5
	5
	8
	8
	10
	12
	12

	PR - SC - RS 
	10
	10
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	10



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DO ÓLEO DIESEL B8 A B30

A pessoa jurídica __________________________, CNPJ ________________, neste ato representada por ______________, CPF _____________, declara para os devidos fins de comprovação perante a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, que assume a responsabilidade pelo uso de ___________________ (especificar o teor de biodiesel na mistura de biodiesel e óleo diesel A), assumindo o compromisso de:
a) responder pelo uso de óleo diesel B8 a B30 e pelos possíveis danos causados aos veículos automotivos, equipamentos empregados, e outros;
b) permitir a realização de vistoria, in loco, em qualquer tempo, para verificação das informações prestadas à ANP.
"O produto será usado em veículo(s) automotivo(s) e/ou equipamento(s) de propriedade da pessoa jurídica __________________________, CNPJ _______________, neste ato representada por ______________________, CPF _____________, que declara estar ciente e de acordo com este uso."
O desrespeito aos requisitos previstos nesta Resolução sujeitará a presente pessoa jurídica às sanções administrativas previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, sem prejuízo das penalidades de natureza civil e penal.
Local, Data _________________________________________
Identificação do Fornecedor de óleo diesel B8 a B30, representante legal perante a ANP.
(CPF)
_________________________________________
"Identificação do proprietário do(s) veículo(s) automotivo(s) e/ou equipamento(s)
(CPF)"

